Practical no 3

data segment

no1 dw 86h

no2 dw 17h

res dw 0

data ends

code segment

assume cs:code,ds:data

mov ax,data

mov ds,ax

mov ax,no1

mov bx,no2

sub ax,bx

mov res,ax

int 03h

code ends

end

output:

